棚1：（见附图）

跨度：6m

肩高：3m

拱高：1.8m

立柱规格：60mmX80mmX3.0mm

立柱间隔：4m

拱杆规格:32mmX2mm

拱杆间隔：1m

横梁：50mmX50mmX3.0mm

米支撑：50mmX50mmX3.0mm

屋顶保温被（室外）：3层加厚 电动卷帘

侧保温被（室内）：3层加厚电动卷帘

屋头保温被：内挂

循环风机：有

一间温室一个门

棚2：（见附图）

跨度：6m

肩高：2 m

拱高：1.6m

立柱规格：60mmX80mmX3.0mm

立柱间隔：4m

拱杆规格:32mmX2mm

拱杆间隔：1m

横梁：50mmX50mmX3.0mm

米支撑：50mmX50mmX3.0mm

屋顶保温被（室外）：3层加厚 电动卷帘

侧保温被（室内）：3层加厚 电动卷帘

屋头保温被：内挂

循环风机：有

一间温室一个门

棚3：（见附图）

跨度：6m

肩高：2 m

拱高：1.6m

立柱规格：50mmX50mmX3.0mm

立柱间隔：4m

拱杆规格:32mmX2mm

拱杆间隔：1m

横梁：50mmX50mmX3.0mm

米支撑：无

屋顶保温被（室外）：无

侧保温被（室内）：无

屋头保温被：无

循环风机：无

一间温室一个门

**附图：**

